|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| دانشگاه صنعتي اميركبير **(پلي تكنيك تهران)** | **باسمه تعالي**  فرم تعريف **پروژه**  فارغ التحصيلي دوره كارشناسي | **دانشكده مهندسي كامپيوتر و فناوري اطلاعات** |

**تاريخ: ...........................**

**شماره: ..........................**

|  |
| --- |
| **عنوان پروژه:** |
| **استاد راهنماي پروژه: دکتر سیاوش خرسندی امضاء:** |
| **مشخصات دانشجو:**  **نام و نام خانوادگي: الهه جلال‌پور[[1]](#footnote-1) گرايش: سخت افزار**  **شماره دانشجویي: ۹۱۳۱۰۳۶ ترم ثبت نام پروژه: اول 9۴-9۵** |
| **داوران پروژه:**   1. **امضاء داور:** 2. **امضاء داور:** |
| **شرح پروژه** (در صورت مشترك بودن بخشي از كار كه بعهده دانشجو مي باشد مشخص شود)**:**  **به پیوست آمده است.** |
| **وسائل مورد نياز:**  **- امکان دسترسی به مقالات مرتبط**  **- یک دستگاه کامپیوتر دارای دسترسی به اینترنت** |
| **محل انجام پروژه: دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی امیرکبیر تاريخ شروع: اردیبهشت 1394** |

اين قســمت توســط دانشــكده تكميــل مي‌گــردد:

|  |
| --- |
| **تاريخ تصويب در گروه: اسم و امضاء:**  **تاريخ تصويب در دانشكده: اسم و امضاء:**  **اصلاحات لازم در تعريف پروژه:** |

**توجه**: پروژه حداكثر يك‌ماه و نيم پس از شروع ترمي كه در آن در درس پروژه ثبت نام به عمل آمده است بايد به تصويب برسد.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| نسخه1- دانشكده | نسخه 2- استاد راهنما | نسخه 3- دانشجو |

# تعریف مسئله:

راه‌گزینی برچسب چندپروتکلی[[2]](#footnote-2) یا به اختصار MPLS، یک فناوری در شبکه‌های فراهم‌کننده سرویس سطح حمل[[3]](#footnote-3) است که از ترکیب راه‌گزینی[[4]](#footnote-4) و مسیریابی[[5]](#footnote-5) به وجود آمده و گستره کاری مسیریابی لایه شبکه را در کنار سرعت و سادگی راه‌گزینی لایه پیوند داده فراهم می‌آورد.

در شبکه‌های IP/MPLS، سرآیندی مربوط به MPLS به بسته ‌ها افزوده می‌شود. هر برچسب می‌تواند روی برچسب قبلی قرار بگیرد و به این ترتیب برچسب‌ها می‌توانند یک پشته را ایجاد کنند.

در شبکه‌های MPLS هر برچسب نماینده یک مسیر از پیش تعیین‌شده است. بنابراین، عمل تعیین مسیر یک‌بار در ورودی شبکه انجام می‌گیرد و در هسته شبکه مسیریاب‌های برچسب راه گزین[[6]](#footnote-6) یا به اختصار LSRها بسته‌های برچسب خورده را بدون نیاز به مسیریابی راه گزینی می‌کنند.

از آنجایی که قسمت بزرگی از هسته‌ی شبکه‌های حامل را IP/MPLS تشکیل می‌دهد و سرویس‌های شبکه خصوصی مجازی[[7]](#footnote-7) یا به اختصار VPN، در زمره مهمترین سرویس‌های سرویس دهنده‌ها‌ی سطح حمل قرار دارند، این سرویس‌ها نیز بر اساس MPLS محقق می‌شوند. استفاده از MPLS برای فراهم آوردن سرویس VPN باعث سادگی پیاده سازی و گسترش پذیری[[8]](#footnote-8) بیشتر آن ها می‌گردد.

سرویس VPN بر روی MPLS را می‌توان به صورت زیر دسته بندی کرد:

* MPLS-based Layer 2 VPNs
* MPLS-based Layer 3 VPNs

به طور کلی معماری‌های مختلفی برای ارائه سرویس VPN در لایه‌های مختلف وجود دارد ولی در اینجا تمرکز بر روی دو معماری VPLS، به عنوان یک VPN لایه ۲ که به صورت چند به چند[[9]](#footnote-9) عمل می‌کند و MPLS BGP VPN، به عنوان یک VPN لایه ۳ می‌باشد.

پیش از معرفی این دو معماری به معرفی چند اصطلاح در این حوزه می‌پردازیم:

لبه سرویس دهنده[[10]](#footnote-10) یا به اختصار PE: گره‌ای سمت سرویس دهنده که ارتباط با سایت های کاربر را فراهم می‌آورد. در عمل عموماً این گره ها LSR‌ها هستند.

لبه سرویس دهنده[[11]](#footnote-11) یا به اختصارCE : گره‌ای سمت سایت کاربر که ارتباط با سرویس دهنده را فراهم می‌آورد. در عمل عموماً این گره ها Router‌ها هستند.

در معماری MPLS BGP VPN نیاز به وجود جدول مسیریابی سایت‌های کاربر در هر یک از PE‌ها است‌؛ برای این منظور هر CE این جدول را به PE متناظرش از طریق پروتکل دروازه‌ای مرزی خارجی[[12]](#footnote-12) یا به اختصار E-BGP، اطلاع داده و PEها نیز این جداول را از طریق پروتکل دروازه‌ای مرزی داخلی[[13]](#footnote-13) یا به اختصار I-BGP، با یکدیگر به اشتراک می‌گذارند و سپس در صورت لزوم مسیری را برای ارتباط بین خودشان در نظر می‌گیرند. در این معماری از پروتکل توزیع برچسب[[14]](#footnote-14) یا به اختصارLDP ، برای توزیع برچسب‌های مسیر‌های بین PEها استفاده می‌شود. LDP به این منظور از اطلاعات پروتکل‌های مسیریابی IGP که در شبکه هسته اجرا می‌شوند، استفاده می‌کند. در صورت تقاضای مشتری به مسیریابی مسیر ثابت[[15]](#footnote-15)، مدیر شبکه سرویس دهنده باید این تنظیمات را روی LSR ها به صورت دستی اعمال کند.

در معماری VPLS، هر PE یک جدول مک داشته وآدرس‌های مک سیستم‌های مشتری را ذخیره می‌کند. در صورتی که مقصد بسته ورودی مشخص باشد، بسته به مقصد خود ارسال می‌گردد و در غیر این صورت به همه‌ی پورت‌های کاربر در PEها ارسال می‌گردد. ایجاد یک شبکه تمام مش بین PEها در ابتدای پیکر بندی شبکه این امکان این ارسال را فراهم می‌آورد. در این مدل هر PE به صورت مستقل جدول مک خود را آپدیت می‌کند. در این معماری همانند معماری پیشین، از LDP و پروتکل‌های مسیریابی IGP برای توزیع برچسب‌ها استفاده می‌شود.

# راه‌ حل‌های‌ فعلی و مشکلات آن‌ها:

امروزه در شبکه‌های حامل برای فراهم آوردن سرویس VPN بر روی بستر MPLS از دو معماری VPLS و MPLS BGP VPN که پیشتر گفته شد، استفاده می‌شود. مشکل اصلی این معماری‌ها مدیریت پیچیده آن‌ها است که مدیر شبکه را ملزم به تنظیم دستی تنظیمات دستگاه‌ها و کار با روابط‌ کاربری مختلف آن‌ها را به هنگام ایجاد هر گونه تغییر در تعداد سایت‌های مشتریان می‌کند. از دیگر مشکلات معماری کنونی پیچیدگی مدیریت مشتری بر روی ترافیک داده خود می‌باشد. در این معماری لازم است که کاربر برای اعمال سیاست روی ترافیک ارسالی خود به سرویس دهنده تقاضا داده و نمی‌تواند سیاست‌های ترافیک ارسالی خود بین سایت‌هایش را مستقل از سرویس دهنده مدیریت کند.

# راه ‌حل پیشنهادی:

در معماری SDVPN، CEها با سويیچ‌های OpenFlow که قابلیت کنترل متمرکز از طریق یک کنترلر و پروتکل OpenFlow را دارند، جایگزین شده‌اند. به این ترتیب سطح کنترل از سطح داده جدا شده و به صورت متمرکز در می‌آید. در این معماری همانند معماری سنتی برای توزیع برچسب‌ها از پروتکل LDP که مبتنی بر یک پروتکل مسیریابی IGP عمل می‌کند، استفاده می‌شود. SDVPN از دو برچسب برای ارسال هر بسته استفاده می‌کند که یکی از آنها برای مسیریابی در هسته بوده و دیگری برای مشخص کردن نوع سرویسی که قرار است برای آن بسته ارائه شود، اعمال می‌شود.

همانگونه که پیشتر اشاره شد، در سیستم سنتی VPN‌های مبتنی بر MPLS، با ایجاد هرگونه تغییر در تعداد سایت‌های کاربران نیاز به پیکربندی هر کدام از این تجهیزات به صورت جداگانه و با رابط‌ کاربری‌ مخصوص به آن تجهیز بود. در SDVPN تمامی این تغییرات به صورت متمرکز اعمال می‌شوند.

مساله دیگر پیش رو در این فناوری، عدم امکان اعمال سیاست توسط خود مشتریان روی شبکه VPN بود. در SDVPN کاربر با در اختیار داشتن برنامه‌ای منحصر به فرد، قابلیت مدیریت ترافیک های شبکه را بدون نیاز به مراجعه به سرویس دهنده پیدا می‌کند.

# معماری SDVPN:

در این بخش معماری و پیاده سازی هر دو بخش صفحه کنترل [[16]](#footnote-16)و صفحه داده [[17]](#footnote-17)به صورت جداگانه تشریح می شوند.

## معماری صفحه کنترل

این بخش از ماژول هایی تشکیل می‌شود که وظیفه اصلی آنها به روز رسانی جداول جریان موجود در PEها است. این ماژول ها عبارتند از:

۱) سوییچ مجازی:

در این ماژول شبکه هسته به صورت یک سوییچ شبیه سازی می‌شود که PE ها هر کدام متناظر با یک اینترفیس این سوییچ هستند. جدول آدرس های مک که مشخص کننده ی هر آدرس مک و درگاه خروج برای آن و همچنین جدولی که تناظر VLAN ها و اینترفیس ها را مشخص می‌کند، در این ماژول پیاده سازی می‌شوند.

۲) مسیریاب مجازی:

در این ماژول مشابه ماژول پیشین، شبکه هسته به صورت یک مسیریاب شبیه سازی شده که PE ها هر کدام متناظر با یک درگاه این مسیریاب هستند. در این ماژول مکانیزم های مسیر یابی بین شبکه های متصل به هر یک از این درگاه ها پیاده سازی خواهد شد.

۳) اعمال سیاست :


گاهی نیاز به اعمال سیاست برای جلوگیری از رسیدن بسته هایی از یک سایت مشخص مشتری به سایت دیگری از آن خواهد شد. امکان اعمال اینگونه دستورات توسط این ماژول به کاربر استفاده کننده از VPNداده می‌شود.

## معماری صفحه داده

در معماری صفحه داده SDVPN دو ویژگی اصلی وجود دارد:

۱. برای هر یک از مشتری‌ها یک جدول جداگانه در نظر گرفته می‌شود که این امر ضمن مدیریت راحتتر جلوی بروز اشکال در صورت محدودیت اندازه‌ی جدول جریان را می‌گیرد.

۲. روش انتساب برچسب‌های MPLS کاملا مشابه با معماری سنتی می‌باشد، به این ترتیب که یک برچسب برای مشخص کردن سرویس مورد نیاز بسته و دیگری مشخص کننده مقصد بسته است که از آن برای مسیریابی بسته در هسته استفاده می‌شود. شکل زیر شمایی کلی از پروسه را نشان می‌دهد.



1. Email: [el.jalalpour@gmail.com](mailto:el.jalalpour@gmail.com) [↑](#footnote-ref-1)
2. Multiprotocol Label Switching [↑](#footnote-ref-2)
3. Carrier-grade service providers [↑](#footnote-ref-3)
4. Switching [↑](#footnote-ref-4)
5. Routing [↑](#footnote-ref-5)
6. Label Switch Router [↑](#footnote-ref-6)
7. Virtual Private Network [↑](#footnote-ref-7)
8. Scalability [↑](#footnote-ref-8)
9. Multipoint to multipoint [↑](#footnote-ref-9)
10. Provider Edge [↑](#footnote-ref-10)
11. Costumer Edge [↑](#footnote-ref-11)
12. Exterior Border Gateway Protocol [↑](#footnote-ref-12)
13. Interior Border Gateway Protocol [↑](#footnote-ref-13)
14. Label Distribution Protocol [↑](#footnote-ref-14)
15. Static Route [↑](#footnote-ref-15)
16. Control plane [↑](#footnote-ref-16)
17. Data plane [↑](#footnote-ref-17)